**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**За**

**"Доставка и съхранение в резервоари собственост на доставчика на втечнен кислород за нуждите на "МБАЛ-Хасково" АД"**

*Течен кислород трябва да е с чистота минимум 99.5 обемни процента. Втечнения кислород трябва да се съхранява в резорвоари собственост на доставчика. Времето за реакция за доставак след заявка да не е повече от 7 (седем) дни, а при нужда 48 (четиридесет и осем) часа от часа на заявка дадена по телефон или факс.*

Приблизителното годишно количество необходимо за нормалното функциониране на лечебното заведение е **130 тона.**